|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Шестигранная резино-жгутовая ось без тормоза** | **1300** | **кг** |
|  |
| **Заданные размеры на ось без тормоза** |
| 1. | Нагрузка, кг | 1 300 (max) |
| 2. | Профиль наружный, мм | 97 |
| 3. | Кронштейн Е х D, ммРазмер F, мм | 60 х 250160/220 | 55 х 710160/600 |
| 4. | Высота от центра оси К, мм | 69 |
| 5. | Размер G, мм | 13 |
| 6. | Рычаг Н, мм | 161,5 |
| 7. | Крепление колесаКолесный болт | 112х5М12х1,5 | 139,7х5М12х1,5 |
| 8. | Размер L, мм | 137 |
| 9. | Размер I, град. | 25 |
| 10. | Ход рычага, мм | 50…110 max |
|  |
| **Согласованные размеры** |
| 11. | Размер **A**, мм | **A=** |
| 12. | Размер **C**, мм | **C=** |
| **Внимание!** Размер С-А должен быть от 440 мм до 650 мм |
|  |
| 13. | Заказчик (название фирмы, e-mail, телефон) | Контактное лицо |
|  |  |
| 14. | Дата заполнения заказа |  |
| 15. | Количество, шт. |  |
| 16. | Вид покрытия | Краска | Цинк |
| 17. | Дополнительные сведения |  |
| **Внимание!** Строки № 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 обязательны к заполнению |

Подписывая данный согласовательный чертеж, я подтверждаю, что заполненные данные верны, и осведомлен, что данное изделие не подлежит обмену и возврату.

Подпись: